# No. |                 DTC-Constant |      Severity |                 Title | Description     
#-----|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1;              DTC_BAT_CRITICAL;   DTC_CRITICAL;              Akku leer;  Akku ist komplett leer. Den Akku aufladen!
    2;                   DTC_BAT_LOW;       DTC_WARN;           Akku niedrig;  Akku ist unter der Warnschwelle. Den Akku demnächst aufladen
    3;           DTC_NO_EEPROM_FOUND;   DTC_CRITICAL;    kein EEPROM erkannt;  Es wurde kein EEPROM gefunden. Dies lässt einen Hardware-Defekt vermuten.
    4;            DTC_EEPROM_CFG_BAD;   DTC_CRITICAL;  EEPROM CFG Checksumme;  Die Checksumme der Config-Partition des EEPROM ist ungültig. Setzen sie den EEPROM-Bereich 'CFG' im Menu 'Wartung' zurück
    5;            DTC_EEPROM_PDS_BAD;   DTC_CRITICAL;  EEPROM PDS Checksumme;  Die Checksumme der Betriebsdaten-Partition des EEPROM ist ungültig. Setzen sie den EEPROM-Bereich 'PDS' im Menu 'Wartung' zurück
    6;      DTC_EEPROM_PDSADRESS_BAD;   DTC_CRITICAL;     EEPROM PDS Adresse;  Die Adresse der Betriebsdaten-Partition im EEPROM ist ungültig. Setzen sie den EEPROM-Bereich 'PDS' im Menu 'Wartung' zurück
    7;        DTC_EEPROM_VERSION_BAD;   DTC_CRITICAL;  EEPROM Version falsch;  Die Layout-Version des EEPROM stimmt nicht mit der Firmware-Version überein. Setzen sie den EEPROM-Bereich 'CFG' im Menu 'Wartung' zurück
    8;             DTC_FLASHFS_ERROR;   DTC_CRITICAL;   Flashspeicher Fehler;  Der Flashspeicher konnte nicht initialisiert werden. Aktualisieren sie Flash & Firmware
    9;     DTC_FLASHFS_VERSION_ERROR;   DTC_CRITICAL;    Flashversion falsch;  Die Version des Flashspeicher stimmt nicht mit der Firmware-Version überein. Aktualisieren sie den Flash mit der passenden Update-Datei
   10;          DTC_NO_BATMNON_FOUND;   DTC_CRITICAL;  Keine Akkuüberwachung;  Es wurde keine Akkuüberwachung über I2C gefunden, Prüfen sie die Hardware!
   11;             DTC_NO_LORA_FOUND;   DTC_CRITICAL; LoRa-Transceiver Error;  Es konnte keine Verbindung zum LoRa-Transceiver hergestellt werden. Prüfen Sie die Hardware auf Defekte
   12;         DTC_EEPROM_CFG_SANITY;       DTC_WARN;     Config-Validierung;  Ein oder mehrer Einstellungswerte sind ausserhalb plausibler Werte. Prüfen Sie Ihre Einstellungen
   13;     DTC_EEPROM_MIGRATE_FAILED;   DTC_CRITICAL;       EEPROM-Migration;  Es wurde ein altes EEPROm Image erkannt, konnte aber nicht migriert werden. EEPROM manuell zurück setzen und neue Einstellunge speichern.
   14;             DTC_FAKE_DTC_INFO;       DTC_INFO;         Dummy-DTC Info;  Ein Dummy-DTC der Schwere "Info" für Debugging-Zwecke
   15;             DTC_FAKE_DTC_WARN;       DTC_WARN;      Dummy-DTC Warnung;  Ein Dummy-DTC der Schwere "Warnung" für Debugging-Zwecke
   16;             DTC_FAKE_DTC_CRIT;   DTC_CRITICAL;     Dummy-DTC Kritisch;  Ein Dummy-DTC der Schwere "Kritisch" für Debugging-Zwecke
