(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "E220-900T22D" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at 7.62 1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "E220-900T22D" (id 1) (at 13.97 -1.27 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "" (id 2) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "E220-900T22D_0_1"
      (rectangle (start -5.08 -2.54) (end 12.7 -20.32)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 15.24 -15.24)
          (xy 13.97 -13.97)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 15.24 -15.24)
          (xy 15.24 -13.97)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
      (polyline
        (pts
          (xy 12.7 -17.78)
          (xy 15.24 -17.78)
          (xy 15.24 -15.24)
          (xy 16.51 -13.97)
        )
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type none))
      )
    )
    (symbol "E220-900T22D_1_1"
      (pin input line (at -7.62 -6.35 0) (length 2.54)
        (name "M0" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin unspecified line (at 10.16 -22.86 90) (length 2.54)
        (name "mount" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "10" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -7.62 -8.89 0) (length 2.54)
        (name "M1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -7.62 -11.43 0) (length 2.54)
        (name "RXD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -7.62 -13.97 0) (length 2.54)
        (name "TXD" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin output line (at -7.62 -16.51 0) (length 2.54)
        (name "AUX" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 3.81 0 270) (length 2.54)
        (name "VCC" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 1.27 -22.86 90) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "7" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin unspecified line (at 5.08 -22.86 90) (length 2.54)
        (name "mount" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "8" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin unspecified line (at 7.62 -22.86 90) (length 2.54)
        (name "mount" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "9" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
  )
)
